(module QFN-24_3x3mm_P0.4mm (layer F.Cu) (tedit 5BB282D8)
  (descr "24-Lead Plastic QFN (3mm x 3mm); Pitch 0.4mm")
  (tags "QFN 0.4")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.25) (layer F.SilkS))
  (fp_text value QFN-24_3x3mm_P0.4mm (at 0 3.25) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 24 smd roundrect (at -1 -1.5 90) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 23 smd roundrect (at -0.6 -1.5 90) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 22 smd roundrect (at -0.2 -1.5 90) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 21 smd roundrect (at 0.2 -1.5 90) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 20 smd roundrect (at 0.6 -1.5 90) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 19 smd roundrect (at 1 -1.5 90) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 18 smd roundrect (at 1.5 -1) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 17 smd roundrect (at 1.5 -0.6) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 16 smd roundrect (at 1.5 -0.2) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 15 smd roundrect (at 1.5 0.2) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 14 smd roundrect (at 1.5 0.6) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 13 smd roundrect (at 1.5 1) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at 1 1.5 90) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at 0.6 1.5 90) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at 0.2 1.5 90) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at -0.2 1.5 90) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at -0.6 1.5 90) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at -1 1.5 90) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -1.5 1) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at -1.5 0.6) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -1.5 0.2) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -1.5 -0.2) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -1.5 -0.6) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.5 -1) (size 0.55 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_DFN_QFN.3dshapes/QFN-24_3x3mm_P0.4mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
