(module "HX711 module" (layer F.Cu) (tedit 5C68772A)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "HX711 module" (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
  (fp_text user GND (at -3.81 -15.24 90 unlocked) (layer F.CrtYd))
  (fp_text user DT (at -1.27 -15.24 90 unlocked) (layer F.CrtYd))
  (fp_text user SCK (at 1.27 -15.24 90 unlocked) (layer F.CrtYd))
  (fp_text user Vcc (at 3.81 -15.24 90 unlocked) (layer F.CrtYd))
  (fp_text user E+ (at -6.35 15.494 90 unlocked) (layer F.CrtYd))
  (fp_text user E- (at -3.81 15.494 90 unlocked) (layer F.CrtYd))
  (fp_text user A- (at -1.27 15.494 90 unlocked) (layer F.CrtYd))
  (fp_text user A+ (at 1.016 15.494 90 unlocked) (layer F.CrtYd))
  (fp_text user B+ (at 6.35 15.494 90 unlocked) (layer F.CrtYd))
  (fp_text user B- (at 3.81 15.494 90 unlocked) (layer F.CrtYd))
  (fp_text user JP (at -1.18872 -6.33984) (layer F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole oval (at 1.27 -12.5) (size 2.032 2.54) (drill 0.77) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole custom (at 3.81 -12.5) (size 2.032 2.032) (drill 0.77) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_line (start 0 1) (end 0 8.7) (width 0.4))
      (gr_arc (start 0 -0.4) (end -0.7 -0.4) (angle 180) (width 0.7))
      (gr_arc (start 0 0.4) (end 0.7 0.4) (angle 180) (width 0.7))
      (gr_line (start 0 8.7) (end -1.2 8.7) (width 0.4))
      (gr_poly (pts
         (xy -1 10.8) (xy -1 6.8) (xy -3.6 6.8) (xy -3.6 10.8)) (width 0))
      (gr_line (start -3.4 8.7) (end -6.55 8.7) (width 0.4))
    ))
  (pad "" np_thru_hole oval (at -1.27 -12.5) (size 2.032 2.54) (drill 0.77) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad GND thru_hole oval (at -3.81 -12.5) (size 2.032 2.54) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad ~ thru_hole custom (at 1.27 13.054) (size 2.032 2.032) (drill 0.77) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -1.016 0) (xy -1.016 -4.6101) (xy 1.016 -4.6101) (xy 1.016 0)) (width 0))
      (gr_arc (start 0 0.3175) (end -0.6858 0.3175) (angle -180) (width 0.635))
    ))
  (pad ~ thru_hole custom (at 3.81 13.054) (size 2.032 2.032) (drill 0.77) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -1.016 0) (xy -1.016 -4.6101) (xy 1.016 -4.6101) (xy 1.016 0)) (width 0))
      (gr_arc (start 0 0.3175) (end -0.6858 0.3175) (angle -180) (width 0.635))
    ))
  (pad ~ thru_hole custom (at 6.35 13.054) (size 2.032 2.032) (drill 0.77) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -1.016 0) (xy -1.016 -4.6101) (xy 1.016 -4.6101) (xy 1.016 0)) (width 0))
      (gr_arc (start 0 0.3175) (end -0.6858 0.3175) (angle -180) (width 0.635))
    ))
  (pad 2 thru_hole custom (at -3.81 13.054) (size 2.032 2.032) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -1 0) (xy -1 -4.6101) (xy 1 -4.6101) (xy 1 0)) (width 0))
      (gr_arc (start 0 0.3175) (end -0.6858 0.3175) (angle -180) (width 0.635))
    ))
  (pad "" thru_hole custom (at -6.35 13.054) (size 2.032 2.54) (drill 0.77) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -1.016 0) (xy -1.016 -4.6101) (xy 1.016 -4.6101) (xy 1.016 0)) (width 0))
    ))
  (pad "" np_thru_hole custom (at -6.35 8.054) (size 2.032 2.54) (drill 0.77) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_line (start 0 -1) (end 0 -11.7) (width 0.4))
      (gr_line (start 0 -11.7) (end 2 -11.7) (width 0.4))
      (gr_poly (pts
         (xy 1 -13.8) (xy 3.6 -13.8) (xy 3.6 -9.8) (xy 1 -9.8)) (width 0))
    ))
  (pad "2 DUP" thru_hole oval (at -3.81 8.054) (size 2.032 2.54) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole oval (at -1.27 8.054) (size 2.032 2.54) (drill 0.77) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole oval (at 1.27 8.054) (size 2.032 2.54) (drill 0.77) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole oval (at 3.81 8.054) (size 2.032 2.54) (drill 0.77) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole oval (at 6.35 8.054) (size 2.032 2.54) (drill 0.77) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad ~ thru_hole custom (at -1.28778 13.054) (size 2.032 2.032) (drill 0.77) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -1.016 0) (xy -1.016 -4.6101) (xy 1.016 -4.6101) (xy 1.016 0)) (width 0))
      (gr_arc (start 0 0.3175) (end -0.6858 0.3175) (angle -180) (width 0.635))
    ))
)
