(module Merit_J_Die_PH (layer F.Cu) (tedit 5BE99E6D)
  (fp_text reference U40 (at 0 -1.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Px (at 0 -1.8) (layer F.Fab) hide)
  (pad 6 thru_hole rect (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1))
  (pad 2 smd rect (at -1.6 -0.29) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1))
  (pad 1 smd rect (at -1.6 0.29) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1))
  (pad 4 smd rect (at 1.6 -0.8) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1))
  (pad 3 smd rect (at 1.6 0.8) (size 0.25 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1))
  (pad 5 smd rect (at 1.6 -0.3) (size 0.25 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 thru_hole rect (at 0 0) (size 2 2) (drill 0.6) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1))
)
