(module Molex-8 (layer F.Cu) (tedit 5C609DA0)
  (fp_text reference REF** (at 14.69 4.92) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Molex-8 (at 14.25 -4.8) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.54 3.81) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 3.96 0) (size 2.54 3.81) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 7.92 0) (size 2.54 3.81) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 11.88 0) (size 2.54 3.81) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 15.84 0) (size 2.54 3.81) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 19.8 0) (size 2.54 3.81) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at 23.76 0) (size 2.54 3.81) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at 27.72 0) (size 2.54 3.81) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
)
