(module antenna (layer F.Cu) (tedit 5A74E519)
  (descr "antenna StepUp generated footprint")
  (fp_text reference "REF**" (at 0.0 -2.8) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "Value " (at 0.0 2.0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.0 -2.8) (layer F.Fab))
  (pad # thru_hole circle (at 13.15 -0.0) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad # thru_hole circle (at 14.75 -0.0) (size 0.5 0.5) (drill 0.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad # smd custom (at 0.000 -15.100 ) (size 1.0 1.0) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_circle (center 0.000 15.100) (end 15.100 15.100) (width 1.000))
    ))
  (pad # smd custom (at 0.000 -15.100 ) (size 1.0 1.0) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_circle (center 0.000 15.100) (end 13.500 15.100) (width 1.000))
    ))
)
