(module Molex-4 (layer F.Cu) (tedit 5C609C7A)
  (fp_text reference REF** (at 6.55 4.87) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Molex-4 (at 6.04 -4.64) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.54 3.81) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 3.96 0) (size 2.54 3.81) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 7.92 0) (size 2.54 3.81) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 11.88 0) (size 2.54 3.81) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
)
