(module Canon-EF-TSE-connector-share (layer F.Cu) (tedit 5D1613A4)
  (fp_text reference REF** (at -12.5984 1.905) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Canon-EF-TSE-connector-share (at -12.5476 0.0254) (layer F.Fab))
  (pad "" thru_hole oval (at -21.1074 -8.89) (size 2.36 2.36) (drill 0.762) (layers B.Cu))
  (pad "" thru_hole oval (at -21.9964 -6.35) (size 2.36 2.36) (drill 0.762) (layers B.Cu))
  (pad "" thru_hole oval (at -22.5806 -3.81) (size 2.36 2.36) (drill 0.762) (layers B.Cu))
  (pad "" thru_hole oval (at -22.86 -1.27) (size 2.36 2.36) (drill 0.762) (layers B.Cu))
  (pad "" thru_hole oval (at -22.86 1.27) (size 2.36 2.36) (drill 0.762) (layers B.Cu))
  (pad 8 smd rect (at -48.810091 25.41778) (size 2.2 0.38) (layers B.Cu))
  (pad 9 smd rect (at -48.812631 25.88006) (size 2.2 0.38) (layers B.Cu))
  (pad 9 smd rect (at -48.815171 26.36012) (size 2.2 0.38) (layers B.Cu))
  (pad "" smd rect (at -48.8172 22.42594) (size 2.2 0.38) (layers B.Cu))
  (pad "" smd rect (at -48.8172 21.92594) (size 2.2 0.38) (layers B.Cu))
  (pad "" smd rect (at -48.718 22.92594) (size 2 0.38) (layers B.Cu))
  (pad "" smd rect (at -48.8172 23.42594) (size 2.2 0.38) (layers B.Cu))
  (pad "" smd rect (at -48.8172 23.92594) (size 2.2 0.38) (layers B.Cu))
  (pad "" smd rect (at -48.8172 24.42594) (size 2.2 0.38) (layers B.Cu))
  (pad 9 smd rect (at -48.815171 24.91994) (size 2.2 0.38) (layers B.Cu))
  (pad "" thru_hole oval (at -21.2074 8.6) (size 2.36 2.36) (drill 0.762) (layers B.Cu))
  (pad "" thru_hole oval (at -22.2174 5.59) (size 2.36 2.36) (drill 0.762) (layers B.Cu))
  (pad "" thru_hole circle (at -35.5854 -12.20724) (size 4 4) (drill 1.62) (layers B.Cu))
  (pad "" thru_hole circle (at -89.47912 7.70382) (size 2.4 2.4) (drill 1.4) (layers B.Cu))
  (pad "" thru_hole circle (at -83.1723 20.43176) (size 2.4 2.4) (drill 1.4) (layers B.Cu))
)
