(module Orbotech:Tulip_down (layer F.Cu) (tedit 5BD0155E)
  (attr smd)
  (fp_text reference D36 (at 0 -4.7) (layer Dwgs.User))
  (fp_text value LED_blue (at 0 4.6) (layer Cmts.User) hide)
  (pad 2 smd rect (at 0.7 1.6) (size 0.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0))
  (pad 1 smd rect (at -0.7 1.6) (size 0.2 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0))
  (pad 3 smd custom (at 0 0) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.6 -1.1) (xy -0.4 -1.1) (xy -0.4 -3.3) (xy 0.4 -3.3) (xy 0.4 -1.1)
         (xy 0.6 -1.1) (xy 0.6 1.1) (xy 0.4 1.1) (xy 0.4 3.3) (xy -0.4 3.3)
         (xy -0.4 1.1) (xy -0.6 1.1)) (width 0))
    ))
)
