(module RZ568M (layer F.Cu) (tedit 5AF1F9CF)
  (descr "Dalibor Farny Tube Footprint")
  (fp_text reference REF** (at 2.413 1.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RZ568M (at -2.921 1.27) (layer F.Fab))
  (fp_text user 3 (at 11.43 -13.462) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 1 (at -5.588 16.002) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 2 (at -14.478 8.255) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 0 (at -14.478 -9.271) (layer F.SilkS))
  (fp_text user A (at -5.715 -16.383) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 4 (at -8.128 13.081) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 8 (at 8.509 13.462) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 9 (at 13.335 6.096) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 5 (at 14.859 3.683) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 7 (at 14.097 -5.969) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 6 (at -8.763 -12.7) (layer F.SilkS))
  (fp_text user K3 (at 10.146093 -13.062504) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user K7 (at 13.2111 -8.4244) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user K5 (at 15.2111 1.5756) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user K9 (at 13.2111 6.5756) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user K8 (at 10.146093 9.937496) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user K1 (at -0.477057 12.376089) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user K4 (at -5.572796 9.353464) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user K2 (at -9.42924 4.631968) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user K0 (at -9.684962 -8.204427) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user K6 (at -6.155248 -12.671888) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user A (at -2.487222 -15.794947) (layer Dwgs.User))
  (pad 3 thru_hole circle (at 11.43 -13.843) (size 3 3) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 15.367 -9.144) (size 3 3) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 17.399 2.54) (size 3 3) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 15.24 8.382) (size 3 3) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 11.43 12.954) (size 3 3) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -14.859 8.255) (size 3 3) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -11.049 12.954) (size 3 3) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.715 16.002) (size 3 3) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A thru_hole circle (at -5.715 -16.764) (size 3 3) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -11.049 -13.843) (size 3 3) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at -14.986 -9.144) (size 3 3) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask))
)
