(module NRF24L01Module (layer F.Cu) (tedit 5CE4B293)
  (fp_text reference REF** (at 10.16 1.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text value NRF24L01Module (at 11.43 -1.27) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -2.54 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -2.54 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
