(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.6)
  (general
    (links 75)
    (no_connects 8)
    (area 119.809259 19.812 194.525902 93.179901)
    (thickness 1.6)
    (drawings 18)
    (tracks 314)
    (zones 0)
    (modules 45)
    (nets 28)
  )
  (page A4)
  (title_block
    (date "23 may 2012")
  )
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.8001)
    (trace_clearance 0.1524)
    (zone_clearance 0.381)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.381)
    (edge_width 0.381)
    (via_size 1.143)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3048)
    (pcb_text_size 1.524 2.032)
    (mod_edge_width 0.381)
    (mod_text_size 1.524 1.524)
    (mod_text_width 0.3048)
    (pad_size 2.99974 2.99974)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 N-000022)
  (net 2 N-000010)
  (net 3 N-000003)
  (net 4 N-000001)
  (net 5 N-000016)
  (net 6 N-000021)
  (net 7 power_1)
  (net 8 N-000015)
  (net 9 N-000009)
  (net 10 GND)
  (net 11 N-000011)
  (net 12 N-000037)
  (net 13 N-000012)
  (net 14 N-000004)
  (net 15 N-000031)
  (net 16 N-000006)
  (net 17 N-000002)
  (net 18 N-000008)
  (net 19 N-000013)
  (net 20 N-000033)
  (net 21 N-000034)
  (net 22 N-000032)
  (net 23 N-000007)
  (net 24 N-000005)
  (net 25 N-000017)
  (net 26 N-000020)
  (net 27 N-000019)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.8001)
    (via_dia 1.143)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net GND)
    (add_net N-000001)
    (add_net N-000002)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-000004)
    (add_net N-000005)
    (add_net N-000006)
    (add_net N-000007)
    (add_net N-000008)
    (add_net N-000009)
    (add_net N-000010)
    (add_net N-000011)
    (add_net N-000012)
    (add_net N-000013)
    (add_net N-000015)
    (add_net N-000016)
    (add_net N-000017)
    (add_net N-000019)
    (add_net N-000020)
    (add_net N-000021)
    (add_net N-000022)
    (add_net N-000031)
    (add_net N-000032)
    (add_net N-000033)
    (add_net N-000034)
    (add_net N-000037)
    (add_net power_1)
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 4FBCEA34)
    (at 151.384 41.91)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.99974 2.99974) (drill 0.762) (layers F.Cu F.Mask))
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 4FBCEA0A)
    (at 151.384 23.876)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.99974 2.99974) (drill 0.762) (layers F.Cu))
  )
  (module SIL-2 (layer F.Cu) (tedit 4FB150B3)
    (at 135.128 43.688 180)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P1 (at 0 -2.54 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0 -2.54 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.524 0 180) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 N-000022))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.556 0 180) (size 1.99898 1.99898) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 N-000010))
  )
  (module SW3 (layer F.Cu) (tedit 4FB15314)
    (at 155.448 89.154)
    (descr "SLIDING SWITCH")
    (tags "SLIDING SWITCH")
    (attr virtual)
    (fp_text reference SW1 (at 11.00074 -7.00024) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DUAL_SWITCH_INV (at 10.414 1.27) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at 11.2395 -3.50012) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 N-000003))
    (pad 2 thru_hole oval (at 13.24102 -3.50012) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 N-000001))
    (pad 3 thru_hole oval (at 15.19936 -3.50012) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-000016))
    (pad X thru_hole oval (at 5.99948 -2.49936) (size 2.18948 2.60096) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad X1 thru_hole oval (at 20.50034 -2.49936) (size 2.18948 2.60096) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module SW3 (layer F.Cu) (tedit 4FB1530D)
    (at 150.59152 82.01152 90)
    (descr "SLIDING SWITCH")
    (tags "SLIDING SWITCH")
    (attr virtual)
    (fp_text reference SW2 (at 11.00074 -7.00024 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DUAL_SWITCH_INV (at 10.414 1.27 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at 11.2395 -3.50012 90) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 N-000021))
    (pad 2 thru_hole oval (at 13.24102 -3.50012 90) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 power_1))
    (pad 3 thru_hole oval (at 15.19936 -3.50012 90) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad X thru_hole oval (at 5.99948 -2.49936 90) (size 2.18948 2.60096) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad X1 thru_hole oval (at 20.50034 -2.49936 90) (size 2.18948 2.60096) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module SO8N (layer F.Cu) (tedit 45127296)
    (at 135.65632 56.56072 180)
    (descr "Module CMS SOJ 8 pins large")
    (tags "CMS SOJ")
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at 0 -1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value OP27 (at 0 1.27 180) (layer F.SilkS))
    (pad 8 smd rect (at -1.905 -3.175 180) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 7 smd rect (at -0.635 -3.175 180) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 N-000015))
    (pad 6 smd rect (at 0.635 -3.175 180) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-000009))
    (pad 5 smd rect (at 1.905 -3.175 180) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 3.175 180) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 3.175 180) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 N-000010))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 3.175 180) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 N-000011))
    (pad 1 smd rect (at -1.905 3.175 180) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model smd/cms_so8.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.38 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SO8N (layer F.Cu) (tedit 45127296)
    (at 140.50772 79.8068)
    (descr "Module CMS SOJ 8 pins large")
    (tags "CMS SOJ")
    (attr smd)
    (fp_text reference U3 (at 0 -1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM386 (at 0 1.27) (layer F.SilkS))
    (pad 8 smd rect (at -1.905 -3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 7 smd rect (at -0.635 -3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 6 smd rect (at 0.635 -3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 power_1))
    (pad 5 smd rect (at 1.905 -3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 N-000037))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 N-000012))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad 1 smd rect (at -1.905 3.175) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model smd/cms_so8.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.38 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SO8N (layer F.Cu) (tedit 45127296)
    (at 149.86 55.118 180)
    (descr "Module CMS SOJ 8 pins large")
    (tags "CMS SOJ")
    (attr smd)
    (fp_text reference U4 (at 0 -1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM358 (at 0 1.27 180) (layer F.SilkS))
    (pad 8 smd rect (at -1.905 -3.175 180) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 power_1))
    (pad 7 smd rect (at -0.635 -3.175 180) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 6 smd rect (at 0.635 -3.175 180) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 5 smd rect (at 1.905 -3.175 180) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 3.175 180) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 3.175 180) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 N-000004))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 3.175 180) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 N-000031))
    (pad 1 smd rect (at -1.905 3.175 180) (size 0.508 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 N-000006))
    (model smd/cms_so8.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.38 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206POL (layer F.Cu) (tedit 42806E4C)
    (at 132.842 50.292)
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1u (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 power_1))
    (model smd/chip_cms_pol.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206POL (layer F.Cu) (tedit 42806E4C)
    (at 156.972 62.738 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C12 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100u (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 270) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 N-000002))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 270) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 N-000037))
    (model smd/chip_cms_pol.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206POL (layer F.Cu) (tedit 42806E4C)
    (at 156.972 69.088 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C14 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1u (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 N-000016))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 N-000006))
    (model smd/chip_cms_pol.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206POL (layer F.Cu) (tedit 42806E4C)
    (at 155.448 74.93 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C15 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1u (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 180) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 N-000003))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 180) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 N-000008))
    (model smd/chip_cms_pol.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206POL (layer F.Cu) (tedit 42806E4C)
    (at 135.71728 79.51216 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C22 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1u (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 power_1))
    (model smd/chip_cms_pol.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 139.954 57.15 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1n (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 N-000011))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-000009))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 131.826 56.896 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 power_1))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 145.034 80.01 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C9 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 47n (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 N-000037))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 N-000013))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 151.384 43.942 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C16 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 680Pf (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 N-000033))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 148.082 46.99 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C17 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 680Pf (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 N-000034))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 158.242 47.752)
    (attr smd)
    (fp_text reference C18 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 N-000032))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 156.972 42.164 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C19 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 N-000007))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 153.924 56.642 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C20 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 power_1))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 137.414 50.292)
    (attr smd)
    (fp_text reference C21 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100N (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 power_1))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 147.828 81.28 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference D2 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 power_1))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 N-000005))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 131.572 46.736 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 N-000010))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 137.16 46.736)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 power_1))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 N-000010))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 137.414 62.484)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100R (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 power_1))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 N-000015))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 142.24 57.15 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-000009))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 N-000011))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 133.858 62.484 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1k (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 N-000008))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-000009))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 145.034 83.82 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R7 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10R (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 N-000013))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 158.75 50.292 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R8 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10R (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 N-000032))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 power_1))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 151.638 46.99 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R9 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 51R (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 N-000033))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 N-000034))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 155.448 50.292)
    (attr smd)
    (fp_text reference R10 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10R (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 N-000007))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 power_1))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 155.448 52.324 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R12 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7K (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 N-000017))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 N-000004))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 148.082 49.53 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R13 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 20K (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 N-000031))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 151.638 49.53 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R14 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 50K (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 N-000006))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 N-000031))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 141.732 88.138)
    (attr smd)
    (fp_text reference R16 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 330 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 N-000005))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 150.114 81.28 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R17 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 N-000001))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 N-000020))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SIL-2 (layer F.Cu) (tedit 4FB150CB)
    (at 128.524 57.404 270)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P2 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 270) (size 1.50114 1.397) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 N-000021))
  )
  (module Eigene-SOP_8PIN (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 156.972 45.212)
    (attr smd)
    (fp_text reference IC1 (at 0.635 3.175) (layer F.SilkS))
    (fp_text value AD8313 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad GND smd rect (at 2.2225 0.3175) (size 1.27 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad IN_N smd rect (at -2.2225 0.3175) (size 1.27 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 N-000034))
    (pad IN_P smd rect (at -2.2225 -0.3175) (size 1.27 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 N-000033))
    (pad OUT smd rect (at 2.2225 -0.9525) (size 1.27 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 N-000017))
    (pad PWDN smd rect (at 2.2225 0.9525) (size 1.27 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad VCC1 smd rect (at -2.2225 -0.9525) (size 1.27 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 N-000007))
    (pad VCC2 smd rect (at -2.2225 0.9525) (size 1.27 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 N-000032))
    (pad VSET smd rect (at 2.2225 -0.3175) (size 1.27 0.4064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 N-000019))
  )
  (module con-lumberg-1503_09 (layer F.Cu) (tedit 4FB15203)
    (at 175.768 72.39 270)
    (descr "JACK CONNECTORS ACCORDING TO JISC 6560, 3.5 MM")
    (tags "JACK CONNECTORS ACCORDING TO JISC 6560, 3.5 MM")
    (attr virtual)
    (fp_text reference X3 (at 3.175 -7.874 270) (layer F.Paste))
    (fp_text value 1503_09 (at 3.81 18.60296 270) (layer F.Paste))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 2.09804 180) (size 2.10058 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at -4.54914 5.3975 270) (size 2.10058 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 N-000016))
    (pad 3 thru_hole oval (at 5.04952 9.89838 270) (size 2.10058 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 N-000003))
    (pad 4 thru_hole oval (at -3.99796 13.09878 180) (size 2.10058 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 5 thru_hole oval (at 2.64922 8.49884 270) (size 2.10058 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module con-lumberg-1503_09 (layer F.Cu) (tedit 4FB151DE)
    (at 175.768 55.118 270)
    (descr "JACK CONNECTORS ACCORDING TO JISC 6560, 3.5 MM")
    (tags "JACK CONNECTORS ACCORDING TO JISC 6560, 3.5 MM")
    (attr virtual)
    (fp_text reference X4 (at 3.175 -7.874 270) (layer F.Paste))
    (fp_text value 1503_09 (at 3.81 18.60296 270) (layer F.Paste))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 2.09804 180) (size 2.10058 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at -4.54914 5.3975 270) (size 2.10058 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 N-000002))
    (pad 3 thru_hole oval (at 5.04952 9.89838 270) (size 2.10058 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 N-000002))
    (pad 4 thru_hole oval (at -3.99796 13.09878 180) (size 2.10058 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 5 thru_hole oval (at 2.64922 8.49884 270) (size 2.10058 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module pot-PT-10 (layer F.Cu) (tedit 4FB4344A)
    (at 136.144 70.104 90)
    (descr POTENTIOMETER)
    (tags POTENTIOMETER)
    (attr virtual)
    (fp_text reference RV1 (at 0 -6.985 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0.762 6.985 90) (layer F.SilkS))
    (pad A thru_hole circle (at -2.54 5.08 90) (size 1.89992 1.89992) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad E thru_hole circle (at 2.54 5.08 90) (size 1.89992 1.89992) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 N-000020))
    (pad S thru_hole circle (at 0 -5.08 90) (size 1.89992 1.89992) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 N-000012))
  )
  (module pot-PT-10 (layer F.Cu) (tedit 4FB15227)
    (at 169.164 42.164 270)
    (descr POTENTIOMETER)
    (tags POTENTIOMETER)
    (attr virtual)
    (fp_text reference RV2 (at 0 -6.985 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0.762 6.985 270) (layer F.SilkS))
    (pad A thru_hole circle (at -2.54 5.08 270) (size 1.89992 1.89992) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad E thru_hole circle (at 2.54 5.08 270) (size 1.89992 1.89992) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad N-00 thru_hole circle (at 0 -5.08 270) (size 1.89992 1.89992) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 4FAAD476)
    (at 141.732 85.852 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R18 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 15k (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 N-000012))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 42806E04)
    (at 141.351 43.561 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C23 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 N-000011))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 N-000022))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text sel (at 156.972 86.614) (layer F.SilkS))
  (gr_text off (at 142.24 61.595) (layer F.SilkS))
  (gr_text sig (at 173.99 80.645) (layer F.SilkS))
  (gr_text phones (at 166.624 63.754) (layer F.SilkS))
  (gr_text vol (at 129.159 80.264) (layer F.SilkS))
  (gr_text attn (at 170.434 34.417) (layer F.SilkS))
  (gr_text detektor (at 157.099 32.385 270) (layer F.SilkS))
  (dimension 17.018 (width 0.381) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "17.018 mm" (at 153.12136 31.115 270) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 150.114 39.624) (xy 154.86126 39.624)))
    (feature2 (pts (xy 150.114 22.606) (xy 154.86126 22.606)))
    (crossbar (pts (xy 151.38146 22.606) (xy 151.38146 39.624)))
    (arrow1a (pts (xy 151.38146 39.624) (xy 150.79726 38.49878)))
    (arrow1b (pts (xy 151.38146 39.624) (xy 151.96566 38.49878)))
    (arrow2a (pts (xy 151.38146 22.606) (xy 150.79726 23.73122)))
    (arrow2b (pts (xy 151.38146 22.606) (xy 151.96566 23.73122)))
  )
  (dimension 53.086 (width 0.381) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "53.086 mm" (at 151.257 91.4019) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 177.8 89.154) (xy 177.8 93.1418)))
    (feature2 (pts (xy 124.714 89.154) (xy 124.714 93.1418)))
    (crossbar (pts (xy 124.714 89.662) (xy 177.8 89.662)))
    (arrow1a (pts (xy 177.8 89.662) (xy 176.67478 90.2462)))
    (arrow1b (pts (xy 177.8 89.662) (xy 176.67478 89.0778)))
    (arrow2a (pts (xy 124.714 89.662) (xy 125.83922 90.2462)))
    (arrow2b (pts (xy 124.714 89.662) (xy 125.83922 89.0778)))
  )
  (dimension 69.342 (width 0.381) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "69.342 mm" (at 187.9219 56.769 90) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 182.372 22.098) (xy 189.6618 22.098)))
    (feature2 (pts (xy 182.372 91.44) (xy 189.6618 91.44)))
    (crossbar (pts (xy 186.182 91.44) (xy 186.182 22.098)))
    (arrow1a (pts (xy 186.182 22.098) (xy 186.7662 23.22322)))
    (arrow1b (pts (xy 186.182 22.098) (xy 185.5978 23.22322)))
    (arrow2a (pts (xy 186.182 91.44) (xy 186.7662 90.31478)))
    (arrow2b (pts (xy 186.182 91.44) (xy 185.5978 90.31478)))
  )
  (gr_line (start 124.714 91.44) (end 129.032 91.44) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 124.714 22.098) (end 124.714 91.44) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 178.054 22.098) (end 124.714 22.098) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 178.054 91.44) (end 178.054 22.098) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 127.508 91.44) (end 178.054 91.44) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_text coil (at 134.366 26.416) (layer Cmts.User))
  (dimension 10.414 (width 0.381) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "10.414 mm" (at 134.493 33.74136) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 139.7 21.082) (xy 139.7 35.48126)))
    (feature2 (pts (xy 129.286 21.082) (xy 129.286 35.48126)))
    (crossbar (pts (xy 129.286 32.00146) (xy 139.7 32.00146)))
    (arrow1a (pts (xy 139.7 32.00146) (xy 138.57478 32.58566)))
    (arrow1b (pts (xy 139.7 32.00146) (xy 138.57478 31.41726)))
    (arrow2a (pts (xy 129.286 32.00146) (xy 130.41122 32.58566)))
    (arrow2b (pts (xy 129.286 32.00146) (xy 130.41122 31.41726)))
  )
  (dimension 20.83054 (width 0.381) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "20.831 mm" (at 126.41326 33.48736 89.3) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 130.048 23.114) (xy 124.8029 23.05304)))
    (feature2 (pts (xy 129.794 43.942) (xy 124.5489 43.88104)))
    (crossbar (pts (xy 128.02616 43.92168) (xy 128.28016 23.09368)))
    (arrow1a (pts (xy 128.28016 23.09368) (xy 128.85166 24.22652)))
    (arrow1b (pts (xy 128.28016 23.09368) (xy 127.68072 24.21128)))
    (arrow2a (pts (xy 128.02616 43.92168) (xy 128.6256 42.80408)))
    (arrow2b (pts (xy 128.02616 43.92168) (xy 127.45466 42.78884)))
  )
  (zone (net 10) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.381))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 124.75 46.25) (xy 178 46.25) (xy 178 91.5) (xy 124.75 91.5)
      )
    )
  )
  (zone (net 10) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.381))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 178 39.75) (xy 124.75 39.75) (xy 124.75 91.5) (xy 178 91.5)
      )
    )
  )
)
