(module dummy (layer F.Cu) (tedit 5BD0FEA8)
  (fp_text reference REF** (at -3.81 -7.62) (layer F.SilkS))
  (fp_text value dummy (at -3.81 7.62) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at 0 0) (size 13 13) (layers B.Cu) (roundrect_rratio 0.125))
  (pad 1 smd roundrect (at 0 0) (size 13 13) (layers F.Cu) (roundrect_rratio 0.125))
  (pad 1 thru_hole circle (at 5.08 5.08) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 2.54 5.08) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 5.08) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 5.08) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 5.08 2.54) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 2.54 2.54) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 2.54) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 2.54) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 5.08 -2.54) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 -2.54) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 -2.54) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 5.08 -5.08) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 -5.08) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 -5.08) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 -5.08) (size 1.675 1.675) (drill 1.475) (layers *.Cu *.Mask))
)
