(module "vfedtec:OP600" (layer F.Cu) (tedit 5D143B4F)
  (fp_text reference "OP1" (at 0 -2.286) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "OP600" (at -1.7 -2.5) (layer F.Fab))
  (pad "2" smd circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (layers "B.Cu" "B.Mask"))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "1" smd trapezoid (at 2.3 0 90) (size 2.1 3) (rect_delta 0 0.5 ) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "1" smd trapezoid (at -2.3 0 270) (size 2.1 3) (rect_delta 0 0.5 ) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
